附件5.3

**锅炉事故后果等级分级表**

|  |  |
| --- | --- |
| **锅炉事故**  **后果等级** | **参数条件** |
| **五级** | 额定出力D≥1000t/h的蒸汽锅炉。 |
| **四级** | 额定出力200t/h≤D＜1000t/h的蒸汽锅炉。 |
| **三级** | 额定出力75t/h≤D＜200t/h的蒸汽锅炉。 |
| **二级** | 额定出力10t/h≤D＜75t/h的蒸汽锅炉、额定热功率W≥7MW的有机热载体锅炉。 |
| **一级** | 除了上述五、四、三、二级以外的其他锅炉。 |

注：1.根据在用锅炉的参数，对照《锅炉事故后果等级分级表》确定设备事故后果等级，将评价结果输出至附件9。

2.根据锅炉的额定出力，共分为5级。