附件5.5

**在用锅炉风险等级分级情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | | 锅炉事故后果等级(后果严重性) | | | | |
| 五级(影响特别重大) | 四级(影响重大) | 三级(影响较大) | 二级(影响一般) | 一级(影响很小) |
| 锅炉运行安全等级(事故发生可能性) | 5级  (极有可能发生) | 红 | 红 | 橙 | 黄 | 蓝 |
| 4级  (很可能发生) | 红 | 橙 | 橙 | 黄 | 蓝 |
| 3级  (可能发生) | 橙 | 橙 | 黄 | 蓝 |  |
| 2级  (较不可能发生) | 黄 | 黄 | 蓝 |  |  |
| 1级  (基本不可能发生) | 蓝 | 蓝 |  |  |  |
| 图例：极高风险 高风险 中风险 低风险 极低风险 | | | | | | |

注：根据附件3和附件4，对照该表查找出锅炉对应的风险等级。